校园网DNS服务如何使用？

  DNS服务器内网IPv4地址为：10.3.9.4 和 10.3.9.5。

  校园网DNS服务器主要为校园网用户提供全部互联网域名的解析服务，可以处理的解析请求类型包括：A、AAAA、CNAME、MX、NS等。

  校园网DNS服务器同时为校园网用户解析出校内信息系统的内网地址，与内网地址通信所产生的流量不计费。

  请校园网用户不要私自设置DNS服务器地址！否则会导致主机无法解析到内网地址，从而产生校外计费流量。